Speed WiFi 5G X11

# 設定

ssid: saka1029

pass: Cats3535

url: http://192.168.179.1

# **クイック設定**お使いの機器は

X11

X11-E7CFAC

## **装置情報**

| 機種名 | X11 | |
| --- | --- | --- |
| ファームウェアバージョン | 2.1.0 |  |
| 接続ステータス | インターネット利用可能 | |
| 接続通信事業者名 | KDDI | |
| プロファイル | Internet | |
| データ通信量(月次) | 0.00 byte/15 GB | |
| データ通信量(日次) | 71.76 MB/15 GB | |
| 接続時間 | 00:02:06 | |
| 現在時刻 | 17:17 | |
| IMEI | 358630282795352 | |

## **SIMカード情報**

| ICCID | 8981300054632080526 |
| --- | --- |
| 電話番号 | 07037581499 |

## **簡易設定**


| プロファイルの設定 | Internet |
| --- | --- |

**設定**

## **Wi-Fi周波数設定**

| 帯域設定 | 2.4GHz |
| --- | --- |

５GHｚを追加



# X11 クレードル（NAR01PUA/NAR01PUU）

## 製品構成

* X11 クレードル（NAR01PUA/NAR01PUU）本体
* X11 クレードル 取扱説明書

## 製品仕様

| 項目 | | 諸元 |
| --- | --- | --- |
| Ethernetポート | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック（RJ-45）×1ポート |
| インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX |
| 伝送速度 | 1000Mbps/100Mbps |
| 全二重/半二重 | 全二重/半二重 |
| ACアダプタ接続ポート | 物理インタフェース | USBコネクタ(Type-C)（レセプタクル）×1ポート  ※USB通信はできません。 |
| クレードルポート  （本体とのインタフェース） | | USBコネクタ(Type-C)（プラグ）×1ポート |
| クレードルアンテナ | | 無給電非接触アンテナ（2ストリーム） |
| 電源 | | 5V DC |
| 外形寸法 | | 約156(W)×56(H)×52(D)mm |
| 質量 | | 約99g |

※ カラーは白のみとなります。

## 各部名称

### 前面クレードル・前面

| 名称 | 表示（色） | | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POWERランプ  （電源）  LANポートマーク | 緑 | 点灯 | ACアダプタ（別売）が接続され、給電しているとき |
| - | 消灯 | ACアダプタ（別売）が接続されていないとき |
| LINKランプ  （有線LAN通信状態表示）  LANポートマーク | 緑 | 点灯 | Ethernetポートのリンクが確立されているとき |
| 点滅 | Ethernetポートがデータ送受信しているとき |
| - | 消灯 | Ethernetポートのリンクが確立してないとき |
| クレードルポート | - | | 本製品を接続します。 |
| クレードルアンテナ | - | | 無給電 非接触アンテナ（内蔵）により、WAN側回線（5G/WiMAX 2+）の通信性能が向上します。 |

### 背面クレードル・背面

| 名称 | 説明 |
| --- | --- |
| ACアダプタ接続ポート | 指定の充電用機器（別売）と接続します。 |
| Ethernetポート | Ethernetケーブル（市販品）で、パソコンなどと接続します。 |